붙임1		3대 사고유형 8대 위험요인

붙임2		건설업 지붕공사 추락 사망사고 사례 <조사기준>

□ 공장 지붕공사 사망사고

□ 안전시설, 안전대 착용 등 지붕 위험방지조치 미실시로 추락

ㅇ (사고개요) 2023.6월 경기 김포시 소재 공장 지붕 판넬 설치 작업 중 판넬이 미끄러지면서 재해자와 함께 지붕 단부에서 8.2m 아래로 추락

ㅇ (작업여건) 사고 전날 및 당일 강우로 인해 지붕판넬 마감재인 강판 위에 물기가 있어 미끄러운 상태였으며 지붕 가장자리는 안전난간 등 추락위험방지 미조치

ㅇ (안전대책) 지붕상부 작업 시 지붕 가장자리 안전난간을 설치하거나. 추락방호망 등 안전시설물을 설치하고 작업자에게 안전대를 지급·착용 확인 후 안전대 부착설비에 걸고 작업하도록 관리감독 철저

□ 사망사고 현황(5건, 사망 5명)

재해발생일	공종	사고개요	사고원인	공사금액
`23.01.12.	공장	지붕 누수구간 실리콘 보수작업 중 칼라강판이 파손되어 추락(7.5m)	지붕 위 위험방지조치 미실시 안전대 등 보호구 미지급, 미착용	1억 미만
`23.04.04.	공장	지붕 보수작업을 위해 이동 중 채광창이 파손되어 추락(16.3m)	지붕 위 안전덮개, 작업발판 및 추락방호망 등 위험방지조치 미설치	1억 미만
`23.05.16.	공장	지붕재 교체 준비작업 중 채광창이 파손되어 추락(13.0m)	지붕 위 안전덮개, 작업발판 및 추락방호망 등 위험방지조치 미설치, 보호구 미착용	1억 미만
`23.06.07.	공장	지붕 판넬 설치 작업 중 판넬이 미끄러지면서 재해자와 함께 지붕 단부에서 추락(8.2m)	지붕 작업시 안전대 미착용 및 안전대 부착설비 미설치	1억 미만
`23.06.10.	공장	캐노피 상부에서 판넬교체 작업 중 보조프레임(각관)이 파산되면서 추락(6.2m)	지붕 위 안전덮개, 작업발판 및 추락방호망 미설치, 안전대 미착용	1억 미만

□ 축사 지붕공사 사망사고

□ 안전덮개ㆍ작업발판 미설치로 노후된 채광창을 밟고 추락

ㅇ (사고개요) 2023년 6월, 강원 평창군 소재 축사 지붕 교체공사 현장에서 작업준비 중 밟고 있던 채광창이 파손되며 4.6m 아래로 추락

ㅇ (작업여건) 축사 신축이후 20년이상 경과함에 따라 채광창은 외기환경(태양광, 강우, 외풍) 등에 의해 경화·열화되어 충격·하중이 가해질 경우 쉽게 파손될 가능성이 높음

ㅇ (안전대책) 노후된 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치하거나 폭 30cm이상의 작업발판을 설치하고 작업 실시, 덮개 및 작업발판 설치 곤란 시 추락방호망, 안전대 착용

□ 사망사고 현황(3건, 사망 3명)

재해발생일	공종	사고개요	사고원인	공사금액
`23.02.07.	축사	축사 지붕 해체작업을 위해 이동 중 채광창이 파손되어 추락(6.1m)	작업발판ㆍ추락방호망 미설치, 및 안전대 부착설비 미설치	1억 미만
`23.03.11.	축사	지붕재 설치작업 중 강판 모서리를 밟고 단부에서 추락(6.3m)	지붕 가장자리 안전난간· 추락방호망 미설치, 안전대 미착용	1~50억 미만
`23.06.03.	축사	지붕재 교체작업 중 채광창이 파손되면서 추락(4.6m)	작업발판ㆍ추락방호망 미설치, 및 안전대 부착설비 미설치	1억 미만

□ 기타 지붕공사 사망사고 현황(12건, 사망 12명)

□ [태양광] 태양광모듈 설치 시 지붕 위험방지조치 미실시로 추락

ㅇ (사고개요) 2023.7월 부산시 소재 공장 태양광발전소 구축공사현장에서 설비자재를 가지러 가기 위해 지붕 상부 이동 중 채광창을 밟아 파손되면서 8.0m 아래 추락

ㅇ (작업여건) 작업장소와 자재적재 위치가 달라 작업자 이동이 불가피했고, 작업장소 이외 이동구간에 노후된 채광창 등 출입금지구역 미표시

ㅇ (안전대책) 강도가 약한 채광창 등으로 구성된 지붕 상부 작업 시 견고한 구조의 덮개를 설치하거나 채광창 하부 추락방호망 설치, 근로자에게 안전모 및 안전대 착용하도록 관리필요

□ [근린생활시설] 지붕 보수작업 시 추락방지조치 미실시로 추락

ㅇ (사고개요) 2023. 6월 강원 홍천군 소재 근린생활시설 캐노피 보수 공사현장에서 유리돔 접합부 실런트 코킹작업 중 밟고 있던 유리가 깨지면서 6.5m 아래 추락

ㅇ (작업여건) 유리돔(곡면형태)이 작업이 불리한 상태, 안전대 부착설비 설치했으나 미사용

ㅇ (안전대책) 높이2m 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서는 안전대 등 개인보호구를 지급 착용하고 안전대 부착설비에 걸고 작업토록 관리감독 철저, 추락위험 하부 추락방호망 설치

□ 사망사고 현황(12건, 사망 12명)

재해발생일	공종	사고개요	사고원인	공사금액
`23.01.10.	태양광	설치작업 중 채광창 파손으로 추락(9.7m)	채광창 안전덮개 미설치	1~50억
`23.01.11.	근생	천장 판넬 해체작업중 중 판넬 붕괴(11.2m)	사전조사 및 작업계획서 미작성 안전대 부착설비 미설치	1억미만
`23.01.25.	태양광	배선작업 이동 중 채광창 파손으로 추락(13.0m)	채광창 안전덮개 및 작업발판 미설치 안전대 등 보호구 미착용	1~50억
`23.01.26.	태양광	설치 작업 중 채광창 파손으로 추락(8.0m)	채광창 안전덮개 및 작업발판 미설치	1~50억
`23.03.08.	근생	설비설치 작업 중 채광창 파손으로 추락(11.0m)	추락방호망 미설치, 안전모 미착용	1억 미만
`23.05.07.	주택	기와 설치작업 중 단부에서 추락(2.9m)	채광창 덮개ㆍ작업발판 미설치, 안전대 등 보호구 미착용	1억 미만
`23.05.12.	근생	옥상 방수공사 중 단부에서 추락(12.5m)	작업발판ㆍ추락방호망 미설치, 및 안전대 부착설비 미설치	1억 미만
`23.06.20.	근생	지붕 보수작업 중 유리창 파손으로 추락(6.0m)	추락방호망 미설치 안전대 미체결 관리감독 부재	1억 미만
`23.07.17.	태양광	자재 인양 중 채광창 파손으로 추락(9.3m)	채광창 안전덮개 및 작업발판 미설치 안전대 등 보호구 미지급·미착용	1~50억
`23.08.14.	주택	지붕 작업 중 단부에서 추락(2.3m)	지붕 가장자리 안전난간 미설치 안전대 부착설비 미설치	1~50억
`23.08.18.	아파트	지붕 균열보수작업 중 단부에서 추락(45m)	지붕 가장자리 안전난간 미설치 안전대 부착설비 미설치	1~50억
`23.08.19.	근생	지붕 기와교체 작업 중 단부에서 추락(7.2m)	지붕 가장자리 안전난간 미설치 안전모, 안전대 미착용, 부착설비 미설치	1억 미만

붙임3		지붕 추락사고 예방 핵심안전수칙 및 자율안전점검표

붙임4		채광창 안전덮개 구입비용 지원사업